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   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี
เรื่อง  สอบราคาจ้าง
 ...................................................................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง  มีความประสงค์จะสอบ
ราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  (CCTV)  ภายในตำบลนาหมื่นศรี  หมู่ที่ 1,2,4,6,7,8  ตำบลนาหมื่นศรี  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง  ชนิดติดตั้งมุมมองคงที่ทรงมาตรฐาน  (Fixed Camera)  จำนวน  9  ชุด  ดังนี้
		หมู่ที่ 1  บ้านไสใหญ่  		ติดตั้ง  จำนวน  2  ชุด
  		หมู่ที่ 2  บ้านนาหมื่นศรี  		ติดตั้ง  จำนวน  1  ชุด
		หมู่ที่ 4  บ้านไสเดือย	  	ติดตั้ง  จำนวน  2  ชุด
		หมู่ที่ 6  บ้านหัวเขา		ติดตั้ง  จำนวน  1  ชุด
		หมู่ที่ 7  บ้านไสบ่อลึก		ติดตั้ง  จำนวน  2  ชุด
		หมู่ที่ 8  บ้านควนสวรรค์		ติดตั้ง  จำนวน  1  ชุด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว  จำนวน  1  ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร  จำนวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.นาหมื่นศรีเลขที่ 18/2557  (แก้ไขครั้งที่ 1)
ราคากลาง  ๙๗๙,๐00.-บาท  (-เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) 
เอกสารสอบราคา  ชุดละ  ๒,๐๐๐.-บาท
	 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
	๑.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอาชีพรับจ้างตามประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว  และต้องมีผลงานการก่อสร้างงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 
๔๘๙,๕๐๐.-บาท  (-สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)  ต่อหนึ่งสัญญาและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นที่เป็นกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีเชื่อถือ
๒.  ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของราชการหรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคา  ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างนี้
๕.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้ซื้อเอกสารสอบราคาจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีเท่านั้น
๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ  
๗.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement: e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
๘.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
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กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึง  ๑๑.๐๐ น.  
ณ  สถานที่ก่อสร้าง  สำหรับผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างให้ถือว่ารับทราบปัญหาและเข้าใจรายละเอียดดีแล้วจะได้แจ้งสิทธิหรือประโยชน์อื่นๆ ของตนไม่ได้ 
	กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่าง  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙ –  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ  ณ  กองคลัง  (งานพัสดุ)  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี  วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  –  ๑๖.๓๐ น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภออำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี  ระหว่างวันที่  
๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๙ –  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๗๕๒๙-๙๕๕๖  ต่อ  ๑๐๕  ในวันและเวลาราชการ 

					   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 




                                 (นายวิโรจ  เยาว์ดำ)
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี
 





















         เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  ๑/๒๕๕๙
เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  (CCTV)  ภายในตำบลนาหมื่นศรี  
หมู่ที่ 1,2,4,6,7,8  ตำบลนาหมื่นศรี  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง  
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙
……………………………...............................................
			
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี  ตำบลนาหมื่นศรี  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง  มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้าง  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  (CCTV)  ภายในตำบลนาหมื่นศรี  หมู่ที่ 1,2,4,6,7,8  ตำบลนาหมื่นศรี  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง  ชนิดติดตั้งมุมมองคงที่ทรงมาตรฐาน  (Fixed Camera)  จำนวน  9  ชุด  ดังนี้
		หมู่ที่ 1  บ้านไสใหญ่  		ติดตั้ง  จำนวน  2  ชุด
  		หมู่ที่ 2  บ้านนาหมื่นศรี  		ติดตั้ง  จำนวน  1  ชุด
		หมู่ที่ 4  บ้านไสเดือย	  	ติดตั้ง  จำนวน  2  ชุด
		หมู่ที่ 6  บ้านหัวเขา		ติดตั้ง  จำนวน  1  ชุด
		หมู่ที่ 7  บ้านไสบ่อลึก		ติดตั้ง  จำนวน  2  ชุด
		หมู่ที่ 8  บ้านควนสวรรค์		ติดตั้ง  จำนวน  1  ชุด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว  จำนวน  1  ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร  
จำนวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.นาหมื่นศรีเลขที่ 18/2557  (แก้ไขครั้งที่ 1)
ราคากลาง  ๙๗๙,๐00.-บาท  (-เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)  
 		โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
๑.๓  แบบสัญญาจ้าง
๑.๔  แบบหนังสือค้ำประกัน
	  (๑)  หลักประกันสัญญา
	  (๒)  หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
	  (๓)  หลักประกันผลงาน
๑.๕  บทนิยาม
  (๑)  ผู้เสนอราคาที่ผลประโยชน์ร่วมกัน
  (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร
(๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑
(๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างตาม
ประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว  และต้องมีผลงานการก่อสร้างงานประเภทเดียวกันที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๔๘๙,๕๐๐.-บาท  (-สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)  ต่อหนึ่งสัญญาและมีผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีเชื่อถือ
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 			๒.๒  ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๓  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น
			๒.๔  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างนี้
๒.๕  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้ซื้อเอกสารสอบราคาจากองค์การบริหารส่วนตำบล
นาหมื่นศรีเท่านั้น
๒.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ  
๒.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement: e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
๒.๘  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
๓.  หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา
แยกเป็น ๒ ส่วน  ดังนี้
๓.๑  ส่วนที่  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสาร  ดังต่อไปนี้
(๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
			     (ข)  บริษัทจำกัด  หรือบริษัทมหาชนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล  ให้ยื่น
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอราคาร่วมกัน  ในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการร่วมค้า  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่
ได้ระบุไว้ใน  (๑)
(๔)  สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารสอบราคา  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๕)  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  และสำเนาในทะเบียนจด
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๖)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นซองเสนอราคา  และของผู้มอบอำนาจ
(กรณีมอบอำนาจ)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
			(๗)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑  ทั้งหมดนี้ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ ๑.๖  (๑)
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		๓.๒  ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสาร  ดังต่อไปนี้
 (๑)  บัญชีรายการซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าแรง  ภาษี  ประเภทต่างๆ
รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
 (๒)  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
 (๓)  สำเนาหนังสือรับรองผลงาน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 (๔)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ
๑.๖ (๒)
๔.  การยื่นซองสอบราคา    
	๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่
มีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  โดยไม่มีการขูด  ลบ  หรือแก้ไข  หากมีการขูด  ลบ
เติม  แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ  และราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้
ครบถ้วน  ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นราคาบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
			       ราคาที่เสนอจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้   และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้
๔.๓  ผู้เสนอราคาต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน  ๖๐  วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี  ให้เริ่มทำงาน
๔.๔  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญาแบบรูปและรายละเอียด
ฯลฯ  ให้ละเอียดถี่ถ้วนและเข้าใจในเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา
๔.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  
๑/๒๕๕๙  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองระหว่างวันที่  ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๙ –  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ในวันและ
เวลาราชการ  ณ  กองคลัง  (งานพัสดุ)  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี  และในวันที่  ๑๑  กรกฎาคม
๒๕๕๙  ยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ
อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  –  ๑๖.๓๐ น.  เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว  
จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๑๒
กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลระดับอำเภอ  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง
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๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
	๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี  จะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวม 
	๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒  หรือหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔    แล้ว  คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่มีข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญเฉพาะในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี
			๕.๓  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี  สงวนสิทธิจะไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
	(๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้ซื้อเอกสารสอบราคาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี
(๒)  ไม่กรอกชื่อบุคคล  นิติบุคคล  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔)  ราคาที่เสนอมีการขูด  ลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  กำกับไว้
๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา  หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่ง
ราคาใด  หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด  หรืออาจยกเลิกการสอบราคา  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ  มิได้  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และ
ลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุซึ่งเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต  หรือมีการสมยอม
กันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด  เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินการตาม
สัญญาได้   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  หรือองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า  ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกาศสอบราคาให้เสร็จบริบูรณ์  หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ฟังได้องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๖.  การทำสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องมาทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  ๑.๓  กับ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี  ภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕  (ห้า)  ของราคาจ้างที่เสนอราคาได้  ให้องค์การบริหารส่วนตำบล
นาหมื่นศรียึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้
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6.1 เงินสด 
	   		6.2 เช็คที่สั่งจ่ายให้องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ
	   		6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน
ข้อ 1.4 (๑)
   		6.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน  ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
		6.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
	 		หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  (ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น    ๑   งวด
ดังนี้     
	   		งวดสุดท้าย  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ   ๑๐๐   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ  ๐.๑๐  ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน
๙.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ
๑.๓  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
      -      เดือน     ๑     ปี   นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้อง
รีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
  		๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
๑๐.๑  เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจาก  เงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีได้รับอนุมัติเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘  แล้วเท่านั้น  
	     		๑๐.๒  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
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              		(๑)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
		 		(๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
				(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องได้รับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
      		๑๐.๓  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการกำหนดระบุในข้อ  ๖  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
	     		๑๐.๔  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
	๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง  
เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมี
และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช.
ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ
๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๑๑.๑   ช่างก่อสร้างวุฒิบัตร ระดับ ปวส.  จำนวน  ๑  คน 
	๑๒. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

					             องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี
 



       			      วันที่  ๒๗  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙










ข้อกำหนดขอบเขตโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) องค์การบริหารตำบลนาหมื่นศรี
อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
1.  ขอบเขต 
	ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  (CCTV)  ภายในตำบลนาหมื่นศรี  หมู่ที่ 1,2,4,6,7,8  ชนิดไอพี  แบบอินฟราเรดสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  (Outdoor  IP  Infrared  Camera)  แบบที่ ๑  จำนวน  9  ชุด  ดังนี้
หมู่ที่ 1  บ้านไสใหญ่  	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  จำนวน  2  ชุด	ชุดละ  2  กล้อง
  	หมู่ที่ 2  บ้านนาหมื่นศรี  	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  จำนวน  1  ชุด	ชุดละ  2  กล้อง
	หมู่ที่ 4  บ้านไสเดือย	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  จำนวน  2  ชุด	ชุดละ  2  กล้อง
	หมู่ที่ 6  บ้านหัวเขา	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  จำนวน  1  ชุด	ชุดละ  2  กล้อง
	หมู่ที่ 7  บ้านไสบ่อลึก	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  จำนวน  2  ชุด	ชุดละ  2  กล้อง
	หมู่ที่ 8  บ้านควนสวรรค์	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  จำนวน  1  ชุด	ชุดละ  2  กล้อง
๒.  ความต้องการทางด้านเทคนิค
	2.1  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี  แบบอินฟราเรดสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  (Outdoor  IP  Infrared  Camera)  แบบที่ ๑  จำนวน  ๑๘  ตัว  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
		๒.๑.๑  มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,2๘๐ x 72๐  pixel  หรือไม่น้อยกว่า
๙๒๑,๖๐ pixel
๒.๑.๒  มี  frame  rate  ไม่น้อยกว่า 25  ภาพต่อวินาที  (frame per second)
  		๒.๑.๓  ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR)  สำหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
		๒.๑.๔  มีความไวแสงน้อยสุด  ไม่มากกว่า  0.3 LUX  สำหรับการแสดงภาพสี (Color)  และ ๐ LUX  สำหรับการแสดงภาพอินฟราเรด (Infrared)
  		๒.๑.๕  มีขนาดตัวรับภาพ  (Image Sensor)  ไม่น้อยกว่า 1/๓ นิ้ว
		๒.๑.๖  มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕  มิลลิเมตร
๒.๑.๗  สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ  (Motion  Detertor) ได้
		๒.๑.๘  สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก  (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range)  ได้
		๒.๑.๙  สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย  ๒  แหล่ง
๒.๑.๑๐  ได้รับมาตรฐาน  Onvif (Open Network Video Interface forum) 
		๒.๑.๑๑  สามารถส่งสัญญาณภาพได้มาตรฐาน H.264  เป็นอย่างน้อย
		๒.๑.๑๒  สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้  
		๒.๑.๑๓  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า  และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน  IEEE 802.3af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet)  
ในช่องเดียวกันได้
๒.๑.๑๔  มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card  หรือ Micro SD Card
๒.๑.๑๕  ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66  หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing)  
ที่ได้มาตรฐาน IP66  หรือดีกว่า
		๒.๑.๑๖  ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
		๒.๑.๑๗  ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
๒.๑.๑๘  ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารที่มีคุณภาพ 
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	๒.๒  อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  (Network Video Recorder)  แบบ ๘ ช่อง  จำนวน  ๙  ชุด
	มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
		๒.๒.๑  เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
		๒.๒.๒  สามารถบันทึกภาพและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4  หรือ H.264  หรือดีกว่า
		๒.๒.๓  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T  จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
		๒.๒.๔  สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ pixel  หรือไม่น้อยกว่า  ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
		๒.๒.๕  สามารถใช้งานกับมาตรฐาน  HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ได้เป็นอย่างน้อย
 		๒.๒.๖  สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard Disk)  จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย  
๒.๒.๗  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA  ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 4 TB
๒.๒.๘  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
๒.๒.๙  สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv๖ ได้
๒.๒.๑๐  สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
๒.๒.๑๑  ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
	๒.๓  ตู้พักกระจายกล่อง (Service Box)
		๒.๓.๑  เป็นตู้และกล่องกันน้ำ  สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก
    		๒.๓.๒  ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก Electro galvanize  ขนาดไม่น้อยกว่า (WxHxL)  60x๘๐x๒๕ เซนติเมตร  ความหนา ๑.๕ มม. ไม่เกิดสนิมและน้ำหนักเบา
		๒.๓.๓  ฝาหน้ามีกุญแจแบบ Master Key  ฝังเรียบเสมอฝาตู้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
		๒.๓.๔  ด้านหลังมีเหล็ก  Support  สองชิ้นหนา ๒ มม. สำหรับยึดตู้กับเสา
๒.๓.๕  มีหลังคากันฝน  ฝาตู้และหลังคาตู้มี Seal ยางรอบตู้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าภายในตู้
๒.๓.๖  ภายในตู้มี Cable Wire Guide สำหรับยึดสายให้เรียบร้อย
๒.๓.๗  ภายในตู้มีแผ่นรอง (Plate) หนา ๑.๕ มม. สามารถถอดได้  สำหรับใช้ยึดอุปกรณ์ที่จะ
ติดตั้งภายในตู้ได้
		๒.๓.๘  มีสายกราวด์เชื่อมต่อระหว่างตัวตู้และฝาตู้
		๒.๓.๙  มีชุดแขนติดกล่องกับเสาไฟฟ้า (Mounting Kit) ชุด Bolt  และแผ่น Plate ต่างๆ ที่เป็นโลหะเคลือบกันสนิม  แข็งแรง  ทนทาน  เพื่อจับยึดแขนเหล็กทุกอย่างพร้อมใช้สำหรับติดตั้งทันที
		๒.๓.๑๐  ตู้เก็บอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด  และอุปกรณ์ต่อร่วมอื่นๆ  เช่น  ชุดควบคุมการ,ทำงาน, พัดลม, ชุดเชื่อมต่อต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์จับยึดกับเสาไฟฟ้า  สามารถทนต่อการทำงานภายใต้แสงแดด, น้ำฝน  และฝุ่นละอองให้พร้อมติดตั้งอยู่กลางแจ้ง  บนเสาไฟฟ้า  หรือ  ผนังอาคาร
	๒.๔  ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในวงจร  การลัดวงจร  และไฟกระโชก
		๒.๔.๑  มี  Circuit  Breaker  ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและการใช้งานเกินกำลัง
		๒.๔.๒  มี  Surge  Protection  ระบบป้องกันไฟกระชากพร้อมไฟแสดงสถานะ
		๒.๔.๓  มี  Body  ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูงทนแรงกระแทกและทนความร้อน
๒.๔.๔  มี  Electric shock Safety-cut ป้องกันไฟรั่ว  ไฟดูด  ไฟเกิน
๒.๔.๕  มี  Load Sensor  ระบบเช็คการใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง
๒.๔.๖  มี  Ground  Check  ตรวจสอบการต่อเชื่อมของสายดินพร้อมไฟแสดงสถานะ
๒.๔.๗  มี  เต้ารับแบบ  Universal  ทำจากทองเหลืองสปริงแท้
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	๒.๕  ชุดจ่ายไฟฟ้า  พัดลมพร้อมตัวตัดอุณหภูมิ
๒.๕.๑  มีเซ็นเซอร์อุณหภูมิแบบดิจิตอลวัดได้ตั้งแต่ -55 องศา ถึง ๑๒๕ องศา
๒.๕.๒  มีคีย์  ๒  คีย์  บนหน้าปัด  สำหรับการตั้งค่า  สามารถตั้งควบคุมแบบคุมร้อนหรือเย็น
และตั้งค่า High Temp  และ  Low Temp ของ Relay

๒.๕.๓  มีหนังสือรับรองอะไหล่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า  ๒ ปี
๒.๕.๔  แสดงค่าอุณหภูมิด้วย ๗ SEGMENT  จำนวน  ๔  หลัก  มี  LED  แสดงสถานะ
การทำงาน
	๒.๖  เครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด  ๘๐๐  VA
		๒.๖.๑  มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  ๘๐๐  VA  (๔๘๐ Watt)
		๒.๖.๒  สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  ๑๕  นาที
	๒.๗  เสาเหล็กสำหรับติดตั้งกล้องและขาเหล็กยึดสำหรับติดตั้งกล้อง
		๒.๗.๑  เสาเป็นเสาเหล็กอาบสังกะสี  (คาดน้ำเงิน)  ขนาด ศก. ๔ นิ้ว  ความสูง ๖.๐๐ เมตร  ใช้ฝาปิดด้านบน  ทาสีบรอนซ์  เชื่อมเหล็กเส้นกลมขนาด  ศก. ๑๙ มม.  ยาว  ๒๐ มม.  ทำบันไดสลับซ้ายขวาขั้นละ  ๐.๕๐ เมตร  จากหลังตู้ถึงแขนกล้อง  และเชื่อมแผ่นเพลทสำหรับยึดเสากับฐานด้วยแผ่นเหล็กความหนา  ๑๕  มม.  พร้อมแผ่นเหล็กประกบข้าง  ๔  ด้าน  หนา  ๑๕  มม.
		๒.๗.๒  ฐานเสาใช้แท่งคอนกรีตสำเร็จรูป  ความสูง  ๑.๒๐  เมตร
		๒.๗.๓  ขาเหล็กยึดระหว่างเสาไฟฟ้ากับตัวกล้อง  เป็นท่อเหล็กอาบสังกะสี  ชนิดคาดน้ำเงินขนาด
Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว  ระยะยื่นจากเสาตามความเหมาะสมกับจุดติดตั้ง  
	๒.๘  สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง  (UTP CABLE)
		๒.๘.๑  เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category ๕E  ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ANS/TIA-๕๖๘-C.๒, ISO/IEC ๑๑๘๐๑, EN-๕๐๒๒๘-๓-๑, ICEA S – ๙๐-๖๖๑ Category ๕E เป็นอย่างน้อย
		๒.๘.๒  สามารถรองรับการใช้งาน  ๑๐๐๐ BASE-T, ๑๐๐ BASE-TX,  ๖๒๒Mbps, 1.2Gbps
ATM, 4/๑๖ Mbps Token Ring, ISDN, VOIP < Analog&Digital Voice, Digital&Analog Video เป็นอย่างน้อย    
		๒.๘.๓  สามารถรองรับการทดสอบได้ ๓๕๐ MHz และมีคุณสมบัติทางไฟฟ้า ดังนี้
		- มีค่า Intertion Loss (max) ไม่เกิน ๑๙.๘ dB ที่ ๑๐๐ MHz, ไม่เกิน 40 dB ที่  ๓๕๐ MHz
		- มีค่า NEXT (nom) ไม่น้อยกว่า ๕๐ dB ที่ ๑๐๐ MHz, ไม่เกิน 4๒ dB ที่  ๓๕๐ MHz  
		- มีค่า ARC (nom) ไม่น้อยกว่า ๓๐.๔ dB ที่ ๑๐๐ MHz, ไม่น้อยกว่า ๒.๑ dB ที่  ๓๕๐ MHz
		- มีค่า PSNEXT (nom) ไม่น้อยกว่า ๔๗ dB ที่ ๑๐๐ MHz, ไม่น้อยกว่า ๓๙ dB ที่  ๓๕๐ MHz
- มีค่า ELFEXT (nom) ไม่น้อยกว่า ๓๑ dB ที่ ๑๐๐ MHz, ไม่น้อยกว่า ๒๐ dB ที่  ๓๕๐ MHz
- มีค่า Impedance เท่ากับ ๑๐๐ + ๑๕  Ohms, ๑ MHz ถึง ๓๕๐ MHz
- มีค่า Mutual capacitance เท่ากับ ๕.๖ nF max./๑๐๐m.
- มีค่า DC Resistance เท่ากับ ๙.๓๘ Ohms max./๑๐๐m. 
- มีค่า Propagation delay เท่ากับ ๕๓๖ ns/๑๐๐m.max. ที่ความถี่  ๓๕๐ MHz
- มีค่า delay Skew เท่ากับ ๒๕ ns.max
๒.๘.๔  ผ่านการรองรับ RoHS
๒.๘.๕  มีตัวนำเป็นทองแดง (Solid Bare Copper) ขนาด ๒๔ AWG
๒.๘.๖  มีฉนวนหุ้มทองแดง ทำจาก HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๐.๙ mm.  
๒.๘.๗  มี Outer  Jacket เป็น UV-Proof, PE สีดำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ Jacket เท่ากับ 
๕.๕ mm.

-๔-

๒.๘.๘  มี Massenger Wire  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ ๑.๓ mm.
๒.๘.๙  สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ ระหว่าง –๔๐ ถึง +๗๕ องศาเซลเซียสและสามารถเก็บ
รักษาได้ที่อุณหภูมิระหว่าง –๔๐ ถึง +๘๐ องศาเซลเซียส
		๒.๘.๑๐  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง
๒.๘.๑๑  มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๓๐ ปี
๒.๘.๑๒  ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือ
จากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ
	๒.๙  งานติดตั้ง
		๒.๙.๑  สายไฟฟ้า THW ๑x๑๐ มม. (มอก.) ใช้เป็นสายเมนจากมิเตอร์
		๒.๙.๒  สายไฟฟ้า VAF ๒x๑.๕/๑.๕ (มอก.) สำหรับต่อภายในตู้
		๒.๙.๓  ผู้เสนอราคาต้องนำเสนอแบบขายึดกล้อง  (ให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซอง)
		๒.๙.๔  ท่อเฟล็กซ์  ขนาดต่างๆ ตามที่ใช้งาน
		๒.๙.๕  คอนเน็คเตอร์  ขนาดต่างๆ ตามที่ใช้งาน
 		๒.๙.๖  ท่อพีวีซี เหลือง ๑/๒ นิ้ว
๒.๙.๗  แร๊ค ๒ ช่อง ชุบกัลป์วาไนท์
๒.๙.๘  ฟรีฟอร์ม
๒.๙.๙  น๊อตยึดตู้เก็บอุปกรณ์ชุบกัลป์วาไนท์
๒.๙.๑๐  ซิลิโคน (ใส)
๒.๙.๑๑  กันฟ้าผ่าแรงต่ำ
๒.๙.๑๒  หลักดิน  ความยาว ๑.๘๐ เมตร  ใช้สาย THW ๑x๑๐ มม. (มอก.) สีเขียว
๒.๙.๑๓  อุปกรณ์การติดตั้งอื่นๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งของผู้ผลิต
๒.๙.๑๔  อุปกรณ์สำหรับใช้ภายในตู้ควบคุม
        -เบรกเกอร์ 2P ๒๒๐V, รางสายไฟ, ปลั๊กตัวผู้, เต้าเสียบชนิดมีกราวด์, สาย RG๖/power
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